**Соединительная коробка т.м. "Feron», серии: LD**

**модели: LD504, LD506, LD512**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

1. **Описание**

Соединительные коробки ТМ FERON защищены по стандарту IP68. Они могут использоваться для подсоединения фасадных или подводных светильников к слаботочным питающим сетям, к контроллерам для последующего объединения в группы.

1. **Технические характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | LD504 | LD506 | LD512 |
| Максимально допустимое напряжение | 24 В |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP68 |
| Рабочая температура  | -40°C - +40°C |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Диаметр гермоввода | 4 – 8 мм |
| Размеры корпуса | Ø103х49 мм | Ø123х56 мм | Ø153х65 мм |
| Количество гермовводов | 4 | 6 | 12 |

1. **Комплектация**

Соединительная коробка;

Технический паспорт;

Коробка упаковочная.

1. **Меры предосторожности**

- Перед подключением проверьте наличие силиконовых прокладок в гермовводах, при их отсутствии использовать изделия запрещается.

- Не использовать соединительную коробку в сетях, напряжение которых превышает максимально допустимое из настоящей инструкции.

- Не использовать коробку с поврежденным корпусом.

- Неиспользуемые вводы необходимо закрыть заглушками.

1. **Хранение**

Изделия хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

1. **Транспортировка**

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Утилизация**

Изделие утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

1. **Сертификация**

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

1. **Информация об изготовителе и дата производства**

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Официальный представитель в РФ: ООО «ФЕРОН» 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.65, стр. 1, этаж 5, помещение XVI, комната 41, телефон +7 (499) 394-10-52, www.feron.ru. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26. Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

1. **Гарантийные обязательства**
* Гарантийный срок на товар составляет 6 месяцев со дня продажи, гарантия распространяется на внешний вид, герметичность и работоспособность при соблюдении требований эксплуатации и мер предосторожности, приведенных в данной инструкции.
* Бесплатное гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения приведенных в данной инструкции.
* Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
* Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции. А также в случае воздействия непреодолимых сил (в т.ч. пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и молний и пр.), несчастным случаем, умышленными действиями потребителя или третьих лиц.

